20　　トイレ利用チェックリスト　避 福

１施設のトイレをチェック

* 室内が安全ではない

(落下物など危険個所がある)

* 便器が使用可能な状態ではない

(便座やタンクなどが破損している)

１つでも☑があれば、

**施設のトイレは**

**使用しない！**

→災害用トイレ\*を設置

　(\*仮設トイレ、

簡易トイレなど)

* 下水が流れない

・排水管から漏水する

・汚水マスやマンホールからあふれる

・上階から水を流すと

下の階のトイレからあふれる

☑でも、簡易トイレ（便器にビニル袋を付け、使用の度に取り換える）として対応することも可能。

* 水(上水)が出ない、

または周辺が断水している

☑なら、２へ

すべての項目でチェックがなければ（安全で、上下水も使用可能）、

施設のトイレを使用する

２水の確保

* 近くにプールや河川があり、

トイレの水(流し用\*)として

使用できる。

\*手洗いには使わない

水が確保できなくても、簡易トイレ（便器にビニル袋を付け、使用の度に取り換える）として対応することも可能。

水が確保できれば、バケツなどに汲み置きして施設のトイレを使用する

　(使用の際は、「トイレを使うときの注意」を掲示)